关于参与申报2026年度大禹水利科学技术奖提名项目的公示
根据《关于开展2026年度大禹水利科学技术奖提名工作的通知》（大禹奖办字〔2026〕1号）和《大禹水利科学技术奖奖励办法》（大禹奖奖字〔2026〕3号）的有关要求，现将我单位参与申报2026年度大禹水利科学技术奖提名项目的有关内容予以公示。
一、项目名称
严寒灌区复合型一体化结构渠道衬砌关键技术研究与应用
二、提名奖项及等级：
大禹水利科学技术奖科技进步奖，一等奖或二等奖
三、主要完成单位及排序
1. 中国灌溉排水发展中心
2.  内蒙古河套灌区水利发展中心
3. 西北农林科技大学
4. 巴彦淖尔市河套水利水电勘察设计有限公司
5. 巴彦淖尔市水利科学研究所
6. 内蒙古济禹水利工程建设有限公司
7. 内蒙古河源水利水电工程建设有限责任公司
8. 内蒙古新禹水利水电工程建设有限公司
四、主要完成人及排序
姚彬（第1完成人，中国灌溉排水发展中心）、闫晋阳（第2完成人，内蒙古河套灌区水利发展中心）、王东胜（第3完成人，内蒙古河套灌区水利发展中心）、何武全（第4完成人，西北农林科技大学）、徐宏伟（第5完成人，内蒙古河套灌区水利发展中心）、王来平（第6完成人，内蒙古河套灌区水利发展中心）、吉仁古日巴（第7完成人，内蒙古济禹水利工程有限公司）、任永红（第8完成人，内蒙古河源水利水电工程建设有限责任公司）、李延云（第9完成人，巴彦淖尔市河套水利水电勘察设计有限公司）、王瑞萍（第10完成人，巴彦淖尔市水利科学研究所）、吴迪（第11完成人，中国灌溉排水发展中心）、林平（第12完成人，内蒙古河套灌区水利发展中心）、张亮（第13完成人，内蒙古河源水利水电工程有限责任公司）、刘磊（第14完成人，巴彦淖尔市河套水利水电勘察设计有限公司）、张文斌（第15完成人，内蒙古河源水利水电工程建设有限责任公司）
五、主要科技创新
（1）建立水—热—力三场耦合冻胀力学模型，首创四层复合衬砌定量设计方法。针对寒区衬砌长期依赖经验设计、缺乏冻胀量化计算手段的行业空白，研究建立基于水—热—力三场耦合理论的渠道冻胀力学模型，形成“定量计算—结构优化”一体化设计方法，实现寒区衬砌由“经验类比”向“科学量化”跨越。
（2）建立寒区渠道衬砌成套材料适宜性指标体系，研发高耐久低碳混凝土与智能配比优化技术。针对严寒灌区“零下40℃低温、强冻融循环、高盐碱腐蚀”极端环境，系统建立涵盖保温板、防渗膜、钢丝网片、填缝材料、高性能混凝土的五位一体材料适宜性指标体系；自主研发出无硅酸盐低碳地聚物混凝土，并提出基于机器学习的配合比智能优化方法，实现材料设计由“经验试配”向“科学预测”跨越。
（3）自主研制全国首台护坡滑模一体机，创建灌渠衬砌全工序机械化施工成套装备体系。 针对国内水利渠道专用滑模装备长期依赖公路领域改装、缺乏适配灌区断面与保温一体化施工专用装备的行业痛点，自主研制出全国首台护坡滑模一体机，并配套改造齿墙滑模设备、研制全自动削坡机，实现削坡→齿墙→护坡三大核心工序装备协同配套，形成灌渠衬砌机械化施工全链条解决方案，打破国外技术垄断，填补国内空白。
(4) 首创“施工-监测一体化”原位植入工艺，构建冻胀全息感知与智能预警信息化平台。针对寒区渠道冻胀监测长期存在的“测不准、扰动静、难持续”行业痛点，首创“施工-监测一体化”原位植入工艺，构建覆盖灌区11条骨干渠道、22处站点的区域性协同监测网络。

